**รายละเอียดในการก่อสร้างสนามจักรยานขาไถ Balance Bike พร้อมงบประมาณ**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**1. ก่อนการสร้างสนาม**

1.1 ดำเนินการปรับพื้นที่ ขนาด 40 X 40 เมตร (เฉพาะตัวสนามและขอบด้านข้าง)

1.2 ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นทิ้ง

**2. งานก่อสร้างสนาม**

2.1 ขึ้นรูปสนามด้วยลูกรังผสมหินคลุก

2.2 ใช้หินกรวดโรยพื้นด้านบน

2.3 บดอัดและราดน้ำ ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 – 2 วัน

2.4 ราดน้ำและอัดอีก 1 รอบ

2.5 ราดยางมะตอยเหลว 1 ชั้น แล้วปล่อยให้แห้ง

2.6 ราดยางมะตอยร้อนทับ 1 ชั้น แล้วปล่อยให้แห้ง

2.7 เทแอสฟัลติก ความหนา 4 เซนติเมตร แล้วบดอัดให้แน่น แล้วปล่อยให้แห้ง

2.8 ตีเส้นขอบเส้นทาง Track

2.9 ตกแต่งขอบรอบสนามด้วยการปูหญ้าจริง ความกว้าง 3 เมตร

**3. ขนาดความยาวและความกว้างสนาม**

3.1 ระยะทางยาว 132 เมตร

3.2 ความกว้างของ Track 7 เมตร

**4. งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง**

4.1 ประมาณ 1,600,000 – 2,000,000 บาท

4.2 ระยะเวลาการดำเนินงาน 20 – 30 วัน

**หมายเหตุ**

1. งบประมาณดังกล่าวยังไม่รวมค่าสี และค่าแรงทาสีสนาม

2. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นายกรณ์ สังฆบุญ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์ 086 – 177 – 6095